시 방 서

인천 가톨릭대학교 강화캠퍼스

신학원 화장실 유지보수 시방서

2024년  12월

- 목 차 -

A. 화장실 유지보수 시방서

제 1 장 일반사항

1. 적용 범위

<그림1-1> 배치도

2. 제작/ 설치 기준 및 범위

<그림1-2> 판넬 부착 시작점 및 배열

3. 소재

4. 마감 방식

<그림2-1> 바닥자재

5. 천장 마감

6. 기타 사항

1. 적용범위

1) 인천광역시 강화군 양도면 고려왕릉로 53-1 인천가톨릭대학교 강화캠퍼스

2) 대건관 : 7개 (101호,201호,235호,236호,301호,335호,336호)

3) 양업관 : 7개 (140호,160호,237호,238호,258호,338호,358호)

4) 영성관 : 2개 (101호,201호 *영성관의 경우 젠다이보수필요)

2. 제작 / 설치 기준 및 범위

가. 판넬 부착 시작점 및 배열

1) 샤워/욕조부를 시작으로 하여 그림과 같은 방향으로 부착한다.

2) A4/B3/C2/D3/E 판넬은 현장 상황을 고려하여 현장 재단한다.

3) 재단판 200mm이하인 경우 양면 분할한다. (사전 실측 후 판넬 수량 확인) 포인트 판은 제외한다.

4) 돌출타입의 경우 아웃코너지점부터 부착한다.

나. 벽판 절단/타공

1) 벽판넬 수직/수평 편차를 체크한다.

2) 샤워/욕조부 부터 원장을 부착한다.

3) 코너부 패킹 넓은 면을 이용하여 수직 기준점을 잡아준다.

4) 편차는 체크 범위 내에 작업하고, 틈새 보강에 유의한다.

3. 소재

가. 벽자재

1) 사용자재 : 탄산칼슘보드 + 2PLY시트 (소재 개별표시) + UV코팅 - 휴판넬

나. 바닥재

1) 사용자재 : 표면 UV 우레탄 도장 처리된 PVC 소재 - 휴플로어

4. 마감방식

가. 벽자재

1) 판넬 부착 전 인코너 몰딩을 벽판에 끼워넣고 부착한다.

2) 평면몰딩을 끼워넣으며 부착한다.

3) 판을 A1에 시공된 평면 몰딩에 끼워 부착한다.

4) A3판 부착전 인코너 몰딩을 끼워넣고 A2판에 시공된 평면몰딩에 끼워 부착한다.

5) D1판을 A3 판에 시공된 인코너 몰딩에 끼워 부착한다.

6) 몰딩을 벽판에 끼워 넣을때는 반드시 실리콘을 도포하여 누수에 유의 한다.

나. 바닥자재

1) 실리콘 바닥패킹 마감

벽판 연결시 구배에 관계없이 수직 수평을 맞춰서 작업한다. 단, 구배가 심하여 벽판이 하부 지점이 플로어에서 7mm 이상일 경우 벽판 바닥지점을 재단하여 7mm 이내로 한다. 실리콘을 벽판 하부에 실링 후 패킹을 부착하여야한다.

2) 내부 실리콘 마감

바닥패킹 : 실리콘이 밖으로 나오지 않도록 하고 실리콘 노출시 깨끗한 휴지(물티슈)로 닦아서 제거한다.

천장판몰딩 : 실리콘 노출두께는 5mm 이하로 균일하게 마감이 되도록 작업한다.

벽판몰딩 : 고정 및 방수용 삽입(충전) 실리콘은 밖으로 나오지 않도록 하고 실리콘 노출시 깨끗한 휴지(물티슈)로 닦아서 제거한다.

문틀부마감 : 실리콘 노출두께는 5mm 이하로 균일하게 마감이 되도록 작업한다.

배수유가 : 실리콘 노출두께는 5mm이하 균일하게 마감. 들뜸이 없도록 작업한다.

5. 천장마감

가. 작업순서

1) 상부 배관 소재구(가장 낮은 부분) 기준 100mm 까지 천정을 높여준다.

2) 천정판 두께50mm 를 감안하고 설치 높이를 정한다.

3) 레이져 수평자를 기준으로 천정 몰딩 수평을 맞춘다.

4) Vis는 300mm이내 간격으로 고정한다.

5) 천장판은 사이드 → 중앙 → 사이드 순으로 설치한다.

6) 몰딩 상하부 화이트 바이오 실리콘을 사용하고 몰딩 상하부 실리콘 두께는 5mm로 한다.

6. 기타사항

가. 바닥 유지보수 작업 전 확인사항

1) 습윤상태를 체크한다.

2) 타일표면은 건조 상태를 유지한다.

3) 물기가 있는 경우 마른수건으로 제거한다.

4) 하지퍼티(지급자재) 경우 20분이상 건조한 뒤 작업한다.

5) 구배상태를 체크한다. (육가 4면 꼭지점 기준)

나. 환풍구

1) 기존 자연환풍구는 유지하며 원활한 환기를 위해 천장형 휴젠뜨 복합환풍기를 추가로 설치한다.

다. 추가시공

1) 영성관 배선묻음 시공.

2) 영성관 문과 벽사이에 실리콘 마감 선작업으로 몰딩 시공.

라. 적용 범위

본 시방서는 가톨릭대학교 욕실유지보수에 적용되며 유지보수로서 도면, 시방서에 포함된 범위로 적용 한다.

1) 감독원 및 도급자

본 시방서에 감독원이라 함은 발주자로 부터 본 작업의 위임을 받은 자들을 말한다. 도급자라함은 발주자로부터 발주내용에 대해 모든 책임을 지고 완성시킨 것을 인도하고, 대가 또는 보수를 받는 법인을 말한다.

2) 경미한 변경

유지보수작업 도중에 현장 사정 또는 기타 관계로 기 및 재료의 설치 위치, 설치 공법 등을 변경할 경우에는 그 사유를 감독원에게 7일 이전에 제출하고 감독원의 승인을 득하여야 한다.

3) 유지보수현장 관리

유지보수현장의 관리는 관계법규에 따라 이행하여야 한다. 노무자 및 기타인의 출입을 감독하고 화재, 도난, 산재등의 안전사고 방지에 특히 유의하여야 하며 만일 사고 발생시에는 도급업자가 형사 민사 비용등에 대하여 일체의 책임을 져야 한다. 유지보수현장은 항상 청소를 하고 모든 기재 및 작업에 이용되는 사물의 정리 및 보관에 유의하여야한다.

4) 청소와 뒷정리

작업현장에 남은 모든 포장상자나 쓰레기 잔품등을 즉시 현장외로 운반 처리하여야 한다.